Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**Przedmiar robót**

**Nazwa budowy**: Odbudowa drogi gminnej nr 5/8 w miejscowości Przysłup – etap I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| **1. Roboty przygotowawcze terenu** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *1* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010109-02-052* | *Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników.**krotność= 1,00* | *ha* | *0,04* |
| *2* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010108-04-052* | *Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia.**krotność= 1,00* | *ha* | *0,01* |
| *3* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010105-03-020* | *Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.**krotność= 1,00* | *szt* | *6,00* |
| 1. | 6 |  |  |  | 6,00 |
| *4* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010105-07-020* | *Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm.**krotność= 1,00* | *szt* | *24,00* |
| 1. | 24 |  |  |  | 24,00 |
| *5* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010111-04-050* | *Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu.**krotność= 1,00* | *m2* | *2 256,00* |
| 1. | 188\*12 |  |  |  | 2 256,00 |

|  |
| --- |
| **2. Roboty ziemne w pasie drogi** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *6* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010126-01-050* | *Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.**krotność= 1,00* | *m2* | *1 316,00* |
| 1. | 188\*7 |  |  |  | 1 316,00 |
| *7* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010126-02-050* | *Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy**krotność= 1,00* | *m2* | *1 316,00* |
| 1. | 188\*7 |  |  |  | 1 316,00 |
| *8* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010229-01-060* | *Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)**krotność= 1,00* | *m3* | *658,00* |
| 1. | 7\*188\*0.5 |  |  |  | 658,00 |
| *9* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010229-04-060* | *Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)**krotność= 1,00* | *m3* | *350,00* |
| 1. | 7\*100\*0.5 |  |  |  | 350,00 |
| *10* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010229-08-060* | *Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 30-60 m. Grunt kat.III (B.I.nr 8/96)**krotność= 1,00* | *m3* | *175,00* |
| 1. | 50\*7\*0.5 |  |  |  | 175,00 |
| *11* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310101-01-050* | *Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV**krotność= 1,00* | *m2* | *1 128,00* |
| 1. | 188\*6 |  |  |  | 1 128,00 |
| *12* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010233-06-050* | *Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96)**krotność= 1,00* | *m2* | *1 128,00* |
| 1. | 188\*6 |  |  |  | 1 128,00 |
| *13* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010235-05-060* | *Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/110 KM. Nasypy o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)**krotność= 1,00* | *m3* | *1 350,00* |
| 1. | 30\*10\*4.5 |  |  |  | 1 350,00 |
| *14* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010237-04-060* | *Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 6**krotność= 1,00* | *m3* | *1 350,00* |
| 1. | 30\*10\*4.5 |  |  |  | 1 350,00 |
| *15* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010202-06-060* | *Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na 6 odl.do1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96)**krotność= 1,00* | *m3* | *282,00* |
| 1. | 188\*(0.5+1.0)\*1.0\*1.0 |  |  |  | 282,00 |

|  |
| --- |
| **3. Przepust pod drogą** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *16* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-010206-04-060* | *Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odl. do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)**krotność= 1,00* | *m3* | *14,40* |
| 1. | 12\*1\*1.2 |  |  |  | 14,40 |
| *17* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310605-01-060* | *Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20 cm**krotność= 1,00* | *m3* | *2,40* |
| 1. | 12\*1.0\*0.2 |  |  |  | 2,40 |
| *18* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310605-08-040* | *Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 o średnicy 60 cm**krotność= 1,00* | *m* | *12,00* |
| 1. | 12 |  |  |  | 12,00 |
| *19* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310605-05-020* | *Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm**krotność= 1,00* | *szt* | *2,00* |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| *20* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310114-01-050* | *Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm**krotność= 1,00* | *m2* | *60,00* |
| 1. | 12\*5 |  |  |  | 60,00 |
| *21* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310114-07-050* | *Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm**krotność= 1,00* | *m2* | *60,00* |