**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| **1. Droga rolnicza na dz. nr ewid. 95 w m. Smerek w km od 0+268 do km 0+468** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *1* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNR 2-010119-04-043* | *Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.**krotność= 1,00* | *km* | *0,20* |
| 1. | 0,200 |  |  |  | 0,20 |
| *2* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNR 2-311402-05-050* | *Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm**krotność= 1,00* | *m2* | *200,00* |
| 1. | 1\*200 |  |  |  | 200,00 |
| *3* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNR 2-010109-02-052* | *Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników.**krotność= 1,00* | *ha* | *0,04* |
| 1. | 200\*2/10000 |  |  |  | 0,04 |
| *4* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNR 2-010223-03-060* | *Wykopy rowów, kanałów melior.I wykopy przy regulacji rzek o obj. na 1m do 1,5m3 wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25m3z transportem urobku. Grunt kat.IV (B.I.nr 8/96)* *krotność= 1,00* | *m3* | *80,00* |
| 1. | ((0,4+1,6)/2\*0.4)\*200 |  |  |  | 80,00 |
| *5* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNR 2-310101-01-050* | *Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV z odwozem materiału**krotność= 1,00* | *m2* | *700,00* |
| 1. | 200\*3,5 |  |  |  | 700,00 |
| *6* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNR 2-310101-02-050* | *Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - krotność 4**krotność= 4,00* | *m2* | *700,00* |
| 1. | 200\*3,5 |  |  |  | 700,00 |
| *7* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNNR 60204-030-050* | *Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm - mieszanka mineralna 0-63 mm**krotność= 1,00* | *m2* | *700,00* |
| 1. | 200\*3,5 |  |  |  | 700,00 |
| *8* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNR 2-310204-01-050* | *Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm - tłuczeń kamienny 40-63 mm**krotność= 1,00* | *m2* | *700,00* |
| 1. | 200\*3,5 |  |  |  | 700,00 |
| *9* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNR 2-310204-05-050* | *Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - kliniec 20-40 mm**krotność= 1,00* | *m2* | *700,00* |
| 1. | 200\*3,5 |  |  |  | 700,00 |
| *10* | ***wg nakładów******rzeczowych****KNR 2-010119-04-043* | *Analogia: Inwentaryzacja powykonawcza**krotność= 1,00* | *km* | *0,20* |
| 1. | 0,200 |  |  |  | 0,20 |