Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**Przedmiar robót**

**Nazwa budowy**: Remont drogi dz. nr ewid. 109/1, 109/2 w km 0+000-0+200 w miejscowości Krzywe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podstawa****ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| **1. Roboty przygotowawcze** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *1* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310101-01-050* | *Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - przy połączeniu z istniejącym asfaltem**krotność= 1,00* | *m2* | *35,00* |
| 1. | 7\*5 |  |  |  | 35,00 |

|  |
| --- |
| **2. Podbudowa** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *2* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310114-05-050* | *Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w tym 5 cm kliniec**krotność= 1,00* | *m2* | *600,00* |
| 1. | 200\*3,00 |  |  |  | 600,00 |

|  |
| --- |
| **3. Nawierzchnia** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *3* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310311-01-050* | *Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm**krotność= 1,00* | *m2* | *600,00* |
| 1. | 200\*3,00 |  |  |  | 600,00 |
| *4* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310311-02-050* | *Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm**krotność= 1,00* | *m2* | *600,00* |
| 1. | 200\*3,00 |  |  |  | 600,00 |
| *5* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310311-05-050* | *Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm**krotność= 1,00* | *m2* | *600,00* |
| 1. | 200\*3,00 |  |  |  | 600,00 |
| *6* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310311-06-050* | *Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm**krotność= 1,00* | *m2* | *600,00* |
| 1. | 200\*3 |  |  |  | 600,00 |

|  |
| --- |
| **4. Pobocza** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *7* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310204-05-050* | *Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm**krotność= 1,00* | *m2* | *140,00* |
| 1. | 0,5\*2\*140 |  |  |  | 140,00 |
| *8* | ***wg nakładów rzeczowych****KNR 2-310204-06-050* | *Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm -razem 2 cm**krotność= 2,00* | *m2* | *140,00* |
| 1. | 0,5\*2\*140 |  |  |  | 140,00 |