Zał. Nr 6 do zapytania

**ZAŁOŻENIA DLA UJĘCIA WODY I SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WETLINA**

1. Projektowana infrastruktura ujęcia wody na działce 427/6 w miejscowości Wetlina, rzędna terenu ok. 650m.
2. Ujęcie umożliwiające pobór wody z rzeki Wetlinka.
3. Liczba mieszkańców – 330
4. Liczba miejsc noclegowych – 1900 (aktualnie max. w letnim sezonie turystycznym)
5. Liczba restauracji – 8 (średnio 50 miejsc restauracyjnych w letnim sezonie turystycznym )
6. Liczba sklepów - 3
7. Najniżej położona nieruchomość – rzędna 624 m.
8. Najwyżej położona nieruchomość – rzędna 700 m.
9. Należy przewidzieć hydranty na wodociągu – według rozporządzenia MSWiA
10. Należy zaprojektować strefowe studnie wodomierzowe w miejscach głównych rozgałęzień wodociągu, szczególnie w miejscach przyłączenia starych odcinków wodociągu – do uzgodnienia z zamawiającym.
11. Należy zaprojektować na wodociągu zasuwy umożliwiające strefowe zamknięcia wodociągu oraz w miejscach rozgałęzień – do uzgodnienia z zamawiającym.