**Załącznik nr 1 do formularza oferty**

**Kosztorys scalony**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ***„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj”* ,** znak sprawy : GGiB.IV.271.5.2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres  |  ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| 1 | ETAP 1 zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej , uzyskanie na jej podstawie wszelkich uzgodnień decyzji i innych dokumentów umożliwiających zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę  |   134 kpl |  |  |  |
| 2 | ETAP 2 zamówienia Wykonanie robót budowalnych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej wraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności określonych w dokumentacji postępowania dla przydomowej oczyszczalni ścieków o parametrach : |
| 2.1 | Obsługa 1 ÷ 5 osóbMinimalna przepustowość dobowa i godzinowa : 0,75 m3/d, 0,2 m3/h |  37 kpl |  |  |  |
| 2.2 | Obsługa 6 ÷ 9 osóbMinimalna przepustowość dobowa i godzinowa : 1,3 m3/d, 0,35 m3/h |  28 kpl |  |  |  |
| 2.3 | Obsługa 10 ÷ 14 osóbMinimalna przepustowość dobowa i godzinowa : 2,5 m3/d, 0,7 m3/h |  18 kpl |  |  |  |
| 2.4 | Obsługa 15 ÷ 20 osóbMinimalna przepustowość dobowa i godzinowa : 3,4 m3/d, 1,0 m3/h |  14 kpl |  |  |  |
| 2.5 | Obsługa 21 ÷ 30 osóbMinimalna przepustowość dobowa i godzinowa : 4,0 m3/d, 1,2 m3/h |  15 kpl |  |  |  |
| 2.6 | Obsługa 31 ÷ 40 osóbMinimalna przepustowość dobowa i godzinowa : 4,5 m3/d, 1,5 m3/h |  5 kpl. |  |  |  |
| 2.7 | Obsługa 41 ÷ 50 osóbMinimalna przepustowość dobowa i godzinowa : 4,9 m3/d, 1,9 m3/h |  17 kpl |  |  |  |
|  |  **RAZEM ETAP 1 + ETAP 2** |  **134 kpl** |   ------------ |  |  |

….…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. ………………………….………………………

 *Podpis (podpisy ) osób uprawnionych
 do reprezentowania wykonawcy*

Przez podpis należy rozumieć podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty.